Каталоги металлопроката
Каталог : Сортамент арматурных стержней по ГОСТ
Тип : Арматура класса A-II по ГОСТ 5781-82*

Сортировка : (Не сортировать)
	d	A	P	
	мм	см2	кг/м	
10	10.000	0.785	0.617	
12	12.000	1.131	0.888	
14	14.000	1.539	1.208	
16	16.000	2.011	1.578	
18	18.000	2.545	1.998	
20	20.000	3.142	2.466	
22	22.000	3.801	2.984	
25	25.000	4.909	3.840	
28	28.000	6.158	4.830	
32	32.000	8.043	6.310	
36	36.000	10.179	7.990	
40	40.000	12.566	9.865	
45	45.000	15.904	12.490	
50	50.000	19.635	15.410	
55	55.000	23.760	18.650	
60	60.000	28.270	22.190	
70	70.000	38.480	30.210	
80	80.000	50.270	39.460	

Отчет сформирован программой Каталоги металлопроката, версия: 2.1.0.636 от 06.05.2008