Каталоги металлопроката

Каталог:  Сортамент арматурных стержней по ГОСТ
Тип:  Арматура класса A-V по ГОСТ 5781-82*

Сортировка : (Не сортировать)
	d	A	P	
	мм	см2	кг/м	
10	10.000	0.785	0.617	
12	12.000	1.131	0.888	
14	14.000	1.539	1.208	
16	16.000	2.011	1.578	
18	18.000	2.545	1.998	
20	20.000	3.142	2.466	
22	22.000	3.801	2.984	
25	25.000	4.909	3.840	
28	28.000	6.158	4.830	
32	32.000	8.043	6.310